@article{
  author = {朱伟豪; 刘宝厚; 张子靖; 孙天昊; 黄鑫; 徐宏亮; },
  title = {基于HALF磁铁的平移长线圈磁测系统研制},
  keywords = {平移长线圈;磁场测量;积分场;合肥先进光源},
  abstract = {合肥先进光源（HALF）储存环120台二极磁铁全部采用电磁型变气隙纵向梯度二极磁铁，其积分场及均匀性的精确测量，是保证束流品质的重要环节之一。为满足大批量磁铁高效、高精度的测量需求，HALF研制了一套平移长线圈磁场测量系统。该系统设计了独特的双层测量线圈，可在单次扫描中同步获取磁铁孔径内两个高度平面的积分场及其均匀性信息。开发了自动测量功能，该系统可实现磁铁自动标准化励磁循环及自动加载励磁电流并进行磁场测试。测试结果表明，积分场测量重复精度优于1×10-4，积分场均匀性重复精度优于5×10-5，优于霍尔点测法通常达到的10-4量级重复精度。该系统的成功研制为HALF二极磁铁的批量检测提供了可靠的技术手段，具有重要的工程应用价值。},
  doi = {10.12074/202604.00214},
  url = {https://chinaxiv.org/abs/202604.00214},
  timestamp = {2026-04-17},
}
